
**PIKO SmartControl*light* Краткая инструкция**



*light*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LN-T | LN-B |  |  |  |
|  | mode | lok |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | **SmartBox***light* | | Prog. | KS- | Haupt |  |  |
|  |  |  | Gleis | Relais Gleis | |  |  |
| 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rot | + |  |
| 7 | 8 | 9 |  | schw. | rot |  |  | schw. |  |
| rot | grün |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\_**

15V-

power

supply

Соедините компоненты **PIKO SmartControl*light*** согласно схеме подключения на рисунке и подайте рабочий ток, подключив блок питания к розетке. На приемном устройстве **PIKO SmartBox** загорится зеленый светодиодный сигнал и будет активирован режим «локомотив» (loco mode).

Если Вы приобрели систему **PIKO SmartControl*light*** в составе стартового набора **PIKO SmartControl*light***, следующим шагом Вы можете начать эксплуатацию модельной железной дороги, поскольку стартовый набор **PIKO SmartController*light*** поступает с завода со всеми необходимыми предустановками.



Находясь в режиме loco mode, Вы можете начать выбор локомотива, нажимая кнопки [lok] или [↩]. Вращая красный диск, расположенный в центре пульта дистанционного управления, Вы можете выбрать нужный локомотив из базы данных. Найдя желаемую модель, Вы можете подтвердить выбор нажатием кнопки [lok] или [↩].

Адреса, на которые запрограммированы локомотивы в стартовых наборах **PIKO SmartController*light***:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локомотив | Адрес | Символ | Функция F0 | Функция F6 |
| Электровоз | 4 |  | вкл/выкл сигнальных фонарей | режим движения |
| Тепловоз | 5 |  | вкл/выкл сигнальных фонарей | режим движения |
| ICE | 6 |  | вкл/выкл сигнальных фонарей | режим движения |



Если Вы приобрели базовую систему управления **PIKO SmartControl*light*** или если хотите эксплуатировать цифровой локомотив, который не входит в состав стартового набора модельной железной дороги **PIKO SmartControl*light***, сперва Вам необходимо ввести локомотив в базу данных пульта управления **PIKO SmartController*light*** (данное действие описано в Подробной инструкции по эксплуатации продукции **PIKO SmartControl*light***).



С помощью пульта Вы можете управлять светом, а также другими 8 функциями, используя кнопки с цифровыми обозначениями. С помощью кнопок вверх / вниз ([▲] / [▼]) Вы можете выбирать дальнейшие функции, которыми также можно управлять и используя кнопки с цифровыми обозначениями.

Более детальное описание процесса эксплуатации продукции **PIKO SmartControl*light*** можно найти в нашей Подробной инструкции #55016-90-7000.

**PIKO Spielwaren GmbH · Lutherstr. 30 · 96515 Sonneberg, GERMANY · www.piko.de · hotline@piko.de**